|  |  |
| --- | --- |
| **宿迁市苏州外国语学校消防维保项目需求报价单** | |
| 总报价 | 元 |
| 备注 | 本项目实际工程量需现场勘察实测为准，投标前须勘察现场，明确维保设施及范围，并领取勘察现场证明方可投标。本次招标一切费用均包含在报价内，请各投标单位认真考虑其各种风险。报价包含服务费、税费等一切费用。100元以内的配件及主材由中标单位承担并免费更换，100元以外的配件可由中标单位按市场价供货安装，也可由校方购买中标方免费更换。（人工及其他服务费由中标方负责）。维保费用按季度结算。 |
| 具体要求 | 1、确保校内所有消防设施、设备良好的运行状态。每月保养机件并定期向校方报告保养设备的运行情况，易损件的情况，并做好详细维护保养情况报告，报告应分别由双方现场负责人确认签字后存档。做好消防设施、器材、消防安全标志的定期维修保养（维修保养记录）。帮助整理消防档案。  2、在接到采购单位应急维修后，120分钟内安排人员到达现场进行处理，一般故障当日完成，复杂性故障应在24小时内完成。  3、按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对校内所有消防设施、设备开展检查、维修、保养、测试等技术服务。  4、在维修保养过程中的人身安全等安全责任由成交供应商负责，采购单位不承担任何责任和费用  5、中标方维保人员必须具有中级消防员资格证书。  6、每月对系统进行全面检测和保养。  7.、故障维修，包括每月检测之后，发现该系统的某些部位需要进行的修理；甲方日常的叫修服务。  8. 每年不低于2次的消防技能培训。  9. 每年不低于1次的消防演习组织配合。  10、协助甲方顺利通过消防部门年检和协调部门的相关问题。  11、合同中止时，乙方提供全部经甲方确认的维护保养记录及经变更的消防系统图纸。 |

**注：本页需盖章**