**数码节能直饮水机采购询价公告**

宿迁市苏州外国语学校就数码节能直饮水机采购项目进行自主询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加本次采购活动。

一、采购项目概况：

详见询价采购文件要求

二、供应商资格条件要求：

具有法人资质、相应采购项目的经营许可证、营业执照、税务登记证等

三、采购文件获取信息：

采购文件的领取，自公告发出之日至2019年8月1日17：00至宿迁市苏州外国语学校网站下载采购文件。

四、响应文件提交信息：

提交截止时间：2019年8月6日17：00。

五、说明事项：

本次采购活动将在宿迁市苏州外国语学校校园网上发布采购公告，有关该采购活动的澄清、修正及成交信息亦在此网上发布，请定期关注。

联系人：王老师；联系电话：0527-80978689。

六、公告期：公告之日起三个工作日。

**宿迁市苏州外国语学校采购简易询价单**

报价供应商盖章： 日期：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 数码节能直饮水机 | 碧涞节能饮水机半柜系列JN-A-6A60G  水胆容量:35升  功率：6KW  电源：380V 50Hz  产水量：开水80L/H或温开水350L/H 五桶五级过滤、可供200人饮用  含原装滤芯及安装；饮水开关具有延时自动关闭功能。  1、零压安全技术：采用双联水阀零压专利技术，水胆不承压，不会有爆裂伤人的危险，并且水胆更耐用。  2、微电脑控制技术：  1）、水温控制精确，并且根据海拔不同而设定，确保水胆内水温达到沸点温度，更安全、更卫生。  2）、具有定时开关机、更节能。  3）、有防干烧功能，无需专业人员安装，发热管决不会干烧。  4）、进水电磁阀采用脉冲电磁阀，只在开关的瞬间通电，无噪音、寿命长。  3、所投产品必须具有全国工业产品生产许可证、CQC标志认证安全型式试验报、ISO14001环境管理体系认证证书、中国节能产品认证证书  4、整体质保三年。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 2 | 三级滤芯 | PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭  涉水批件批准文号: 粤卫水字[2015]第S1205号 | 6 | 套 |  |  |
| 3 | 五级滤芯 | PP棉+颗粒活性炭+压缩活性炭+PP+压缩活性炭棉  涉水批件批准文号: 粤卫水字[2015]第S1205号 | 9 | 套 |  |  |
| 合计 | | | | | |  |  |

报价包括: 货物本身价格、配件、辅材、运输、装卸、人工费用、安装施工费、设备损耗、售后服务、税费及设备交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

供应商联系人： 电话：

附：1、营业执照复印件加盖公章2、出具碧涞饮水机生产厂家针对此次数码节能直饮水机采购项目授权代理证明厂家加盖公章。